災害用移動炊飯器　炊出しCTN型　　仕様書

1、仕様

　・外寸法/　675Φ×635（㎜/H）

　・素材/　かまど本体・底板兼ロストル・ふた共ステンレス製

　・重量/　約32㎏

　・ガス消費量/　13.4kW

　・燃料/　薪もしくはLPガス（別途）

　・釜入水量/　51L

　・炊飯量/　約13㎏（約8升・約160膳分）

　・脚部/　自在車2個・自在車ブレーキ付2個

2、セット内容

　・ステンレス製被せタイプ丸ふた（持ち手・平釜引掛け用金具付）

　・アルミ製平釜

　・ステンレス製本体かまど（ステンレス製底板兼ロストル・ステンレス製把手2個・

キャスター4個・バーナーストッパー付）

　・専用強力ロングガスバーナー（寸法：640×170×140㎜）

　 （ステンレス製安定板・パイロット・プラグ・ジョイント付）

　・ステンレス製炭バサミ

　・専用ステンレス製手付き大型ざる

　・着火ライター

　・耐圧ホース付高性能ガス圧力調整器（POL手締式ハンドル・ワンタッチソケット付）

　・取扱説明書（ラミネート加工済）

3、その他

※ガスバーナーと耐圧ホースは、災害時対応のため真鍮製ワンタッチソケットにて取付・取外しが工具なしで簡単にできるものとする。

※かまどは肉厚ステンレス製で、かまど全体で平釜を支える安全設計タイプとする。

※ふたは腐食しにくく耐久性に優れたステンレス製で、強風にも耐えられ、

ほこりが入りにくい被せ型で、平釜引掛け用金具が付いているものとする。

※かまど本体は移動に便利なキャスター4個付で、内2個はブレーキ付とする。

※手付き金ざるは、収納時に平釜の中にきっちりと納まり、ふたができるものとする。

※ガスバーナーは、安全のため長さが640㎜以上のタイプにすること。