|  |
| --- |
| **アルミテント・ニューパイプZ　仕様書** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①品名 | 　ニューパイプZ |
| ②サイズ | 　1.5間×2間（2,680㎜×3,550㎜）　支柱高2,050㎜ |
| ③フレーム | 　・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6㎜を使用し、軽量かつ強度がある事。 |
| 　･外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。 |
| 　・表面にクリア塗装を施している事。 |
| ④外観 | 　・フレーム総重量が24㎏以下でキャリーバックが付属し、持ち運びが簡単である事。 |
| 　・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。 |
| 　・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能あり、経済的である事。 |
| 　・風対策として、注水式10㎏テントウエイトが4ヶ、クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。 |
| 　・支柱が折れ曲がり（首折れ式）、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。 |
| 　・筋交いは、蝶ネジ固定式で外れにくく十分な強度を得ている事。 |
| ⑤天幕 | 　・ポリエステル製で、フッ素防汚加工・防カビ加工・防炎加工を施してある事。 |
| 　・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。 |
| ⑥横幕 | 　・軽量ポリエステル製で、簡単に設営が出来る事。 |
| 　・マジックテープ固定式（オプション）で、横幕の着脱が容易である事。 |