防災備蓄倉庫〔フジストッカー：ＦＳSタイプ〕共通仕様書

1. 目的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、食料、生活必需品等を収容する

防災備蓄倉庫についての仕様とする。

1. 基本性能

・耐水性、耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

・直射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。

・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。

・クレーンによる吊り上げ・吊り下げが、ベース部から可能な構造とする。

1. サイズ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 面積 |
| ＦＳS－24 | 2400 | 2400 | 2370 | 5.8 |
| （2290） | （2290） | （2170） | （5.2） |

＜長さ、幅、高さの単位はmm、（　）内の数字は内寸法を示す。＞

1. 構造　（軸組）

・鋼製のベース、及びパネルによる壁式構造とする。

・床フレーム　　　　　　　　　100mm×50mm×3ｔ SUS304

・根太　　　　　　　　　　　 　90mm×40mm×2.3t　亜鉛メッキ鋼板

・コーナー柱　見付け　　 　50mm×50mm×0.5t SUS304

1. 外装

ステンレス板(SUS304)厚0.5mm以上の波板加工（ﾋﾟｯﾁ75mm）

1. 内装

・壁および天井は化粧合板（厚さ4mm）とする。

・床は耐水合板（厚さ12mm　グレー塗装）とする。

1. 屋根

・ステンレス板(SUS304)厚0.5mm以上とし、傾斜を設けること。

板合わせ部分を曲げ加工後、立ち上がり部分にステンレスカバーを被せ、側面よりリベット

　止めとし、シーリング仕上げとする。

1. ドア

・扉はステンレス製両開きフラッシュ扉とする。（ドア厚40㎜ 内外共板厚1.0ｍｍ）

1. 断熱材

壁および天井部分に断熱材（厚さ25mm）を入れること。

10　換　　気

　　・300mm×300mmの自然換気口を2ケ所設ける。

　　・換気口にはステンレス防虫網とステンレス製フードを付ける。

11　ソーラー設備（オプション）

太陽光で発電および蓄電するソーラー換気・照明システムを取付可。

12　表示および文字（オプション）

　　市章および文字の大きさ、位置、色などは発注者の指示に従うものとする。

13　収　納　棚（オプション）

　　スチール製収納棚（H=1.800mm×D=450mm×W=1.500mm　天地4段）他も取付可。