|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仕様書 | | | | | | | | | |  |
| １）品名 | | 300型LPガスバーナーセット | | | | （製品名300-LPB） | | | |  |
| 対象カマド | | 大なべ300型 | | | | | | | |  |
| ２）構成 | 1セット当たり | バーナー本体(点火バーナー付)＝１ | | | | | 耐圧ガスホース＝１ | | |  |
| ガス圧力調整器＝１ | | | | | | | | | |  |
| ①バーナー本体 | | | | | | | | | |  |
| （ア）種類 | | 炉内燃焼用ガスバーナー | | | 火口、鋳鉄製 | | | ミラー付 | |  |
| （イ）点火方式 | | マッチ点火 | | | | | | | |  |
| （ウ）使用燃料 | | ＬＰガス | | | | | | | |  |
| （エ）発熱量 | | 40.2ｋW（34,560kcal） | | | | | | | |  |
| （オ）燃料消費量 | | 2.88kg／ｈ | | 6.9時間／20kg | | | | | |  |
| ②付属品 | | 耐圧ガスホース＝5ｍ･0.7m | | | ガス圧力調整器＝１ | | | | |  |
| 取扱説明書＝１ | | | | プラスチックケース＝１ | | | | | |  |
| ３）寸法・重量 | | | | | | | | | |  |
| バーナー本体梱包寸法･重量 | | | 幅400mm | 奥行900mm | | 高さ155mm | | | 重量13.1kg | |
| H22.6 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |