|  |  |
| --- | --- |
|  仕様書 |  |
|  １）品名 |  300型LPガスバーナーセット |  （製品名300-LPB） |  |
|  対象カマド |  大なべ300型 |  |
|  ２）構成 |  1セット当たり |  バーナー本体(点火バーナー付)＝１ |  耐圧ガスホース＝１ |  |
|  ガス圧力調整器＝１ |  |
|  ①バーナー本体 |  |
|  （ア）種類 |  炉内燃焼用ガスバーナー |  火口、鋳鉄製 |  ミラー付 |  |
|  （イ）点火方式 |  マッチ点火 |  |
|  （ウ）使用燃料 |  ＬＰガス |  |
|  （エ）発熱量 |  40.2ｋW（34,560kcal） |  |
|  （オ）燃料消費量 |  2.88kg／ｈ |  6.9時間／20kg |  |
|  ②付属品 |  耐圧ガスホース＝5ｍ･0.7m |  ガス圧力調整器＝１ |  |
|  取扱説明書＝１ |  プラスチックケース＝１ |  |
|  ３）寸法・重量 |  |
|  バーナー本体梱包寸法･重量 |  幅400mm |  奥行900mm |  高さ155mm |  重量13.1kg |
|  H22.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |